**Indregulering af brugsvandsveksler om sommeren**

Når toppen af ventilen drejes, så skalapinden bevæger sig i den grønne pils retning, så bliver afkølingen bedre. (modsat når der drejes den anden vej). Hvis skalapinden bevæger sig i den røde pils retning, så vil man på et tidspunkt kunne høre, at der løber vand igennem hele tiden.

Et godt udgangspunkt er at stille den på **3**

*Det eneste der sker ved at dreje den for langt i den grønne pils retning er, at vandet ikke er varmt nok og så drejer man den lidt tilbage igen.*

Ventilen er som regel placeret bag låget på veksleren(se billede ovenfor).

God afkøling

Dårlig afkøling